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DISPOSITIVO SPIA LIVELLO OLIO

tl dispositivo consente al motore di spegnersi automati-
camente qualora il livello dell’olio nel carter si abbassi
oltre il limite minimo, necessario ad evitare al motore
stesso gravi avarie.

Legenda Fig. 48

1) Circuito elettronico
2) Galleggiante
3) Vaschetta
4) Piastrina

5) Anello

6) Supporto

Controllo: Fig. 49

Verificare con I'ausilio del tester il buon funzionamento
dellinterruttore interno.

Per la verifica operare come segue:

spostando il galfeggiante (2) verso il basso di 6 mm. con-
trollare, collegando i puntali del tester ai cavetti del dis-
positivo, che il contatto dell’interruttore chiuda.





