[image: image1.png]I LOMBARDINI

CONTROLLO SU BANCO PROVA (Fig. 27)

Utilizzare SHELL FUSUS OIL o gasolio.
Pressione apertura: 190-200 Kg/cm re-
gistrabile con spessori tra molla e
asta pressione. Sostituire la molla se
la pressione non & ottenibile, indi
tarare a 200-210 Kg/cm per compensare
gli assestamenti.

Tempo di trafilamento: 2

con pressione a 150 Kg/cm _controllare
che scenda a 100 Kg/cm in 10-45
secondi; diversamente sostituire il
polverizzatore.

Tenuta della sede.

Portare per 10 secondi la pressione a
185 Kg/cm . Sulla punta del polve-
rizzatore non deve apparire una goccia
di gasolio: ammessa una leggera
umidita. Se si ha gocciolamento levi-
gare leggermente la punta dell'ago
nella sede con ossido di cromo, o so-
stituire il polverizzatore se 1l'incon-
veniente persiste.

Rimontare nella testa e controllare
che la sporgenza della punta sul piano
testa sia come Fig. 28, registrabile
con spessore di 0,5 mm tra iniettore e -
alloggiamento.

Tabella materiale d'iniezione:




